**Analyse et conception d’un correcteur**



***Nacelle de drone***

**TP**

**PSI**★

**Cycle 3**

**Concevoir la partie commande des systèmes asservis afin de valider leurs performances**



# Présentation

## Objectifs

Les objectifs de ces deux séances de TP sont :

* De réaliser le modèle du robot ericc.

## Contexte pédagogique

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Modéliser :**   * Mod 2 : Proposer un modèle de connaissance et de comportement * Mod 3 : Valider un modèle. |

## Évaluation des écarts

|  |  |
| --- | --- |
|  | **L’objectif de ce TP est de simuler le comportement d’un système par le biais d’un logiciel multiphysique.** |

# Présentation du système réel

## Les drones et les systèmes de prise de vue

La prise de vue aérienne par drone est un secteur en plein essor. Beaucoup de télé-pilotes se lancent sur ce segment avec un cadrage basé sur nacelle 2 ou 3 axes. Cette technique permet de réaliser des images intéressantes, avec des manœuvres sur des vues en oblique ou en courbe très recherchées, car le rendu est excellent.

De façon à obtenir des images de qualité, la nacelle doit permettre à l’appareil de prise de vue de rester dans la direction prévue par l’utilisateur, quel que soit le mouvement du drone qui le porte. Pour cela le concepteur a prévu d’asservir les deux axes de tangage et de roulis de la nacelle.

Le support d’étude dans cette activité est la nacelle de drone asservie dans un environnement recréé.

## 0bjectifs du TP

Le réglage d’un correcteur PID nécessite au préalable de construire une modélisation numérique. En effet, le nombre de combinaisons numériques possibles pour ces 3 types de correction étant très important, il semble inenvisageable de les essayer toutes sur le système pour déterminer le « bon » réglage ; c’est-à-dire celui qui satisfait les exigences du cahier des charges.

Ainsi, pour le système considéré, une simulation numérique permet de simuler l’influence de ces corrections sur les performances à satisfaire en vue de déterminer un réglage satisfaisant.

Il est beaucoup plus rapide de réaliser un réglage par simulation ; par exemple, la valeur théorique d’une marge de phase sur un diagramme de Bode simulé est obtenue immédiatement, alors que sa valeur expérimentale nécessite de nombreuses mesures pour tracer le diagramme de Bode mesuré !

Bien entendu, il faudra également valider la représentativité de cette modélisation pour garantir la pertinence du réglage effectué.

**Pour la suite du TP il vous sera demandé d’agir uniquement sur l’axe de tangage avec une commande en boucle fermée, il est donc nécessaire de choisir « boucle fermée » comme type de commande et « Aucun » comme type d’ « Entrée » pour l’axe de roulis.**

# Validation de la modélisation de l’axe de tangage

L’objet de cette partie est de valider la modélisation Matlab fournie selon deux critères : temps de réponse à 5% et écart statique en position ; dans ce contexte, il faudra quantifier l’écart entre le comportement simulé et celui mesuré. Il faudra copier le dossier contenant le modèle (à partir du dossier transfert) dans un dossier personnel. La déclaration des données associées au modèle se font à l’aide du script data\_modele\_nacelle.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activité 1 : Prise en main de la nacelle et de son modèle**   |  |  | | --- | --- | | **Expérimentateur** | **Modélisateur** | | * Ouvrir la logiciel de pilotage de la nacelle puis régler le correcteur PID : Kp = 1000 ; Ki = 0 ; Kd = 0. * Simuler les réponses indicielles de l’axe de tangage pour différentes amplitudes d’échelon : 5°; 15°; 25°; 35°. * Pour chacune d’elles, quantifier la précision statique en position (en l’exprimant en %) et le temps de réponse à 5%. | * Ouvrir la modélisation Matlab puis régler le correcteur PID : Kp = 1000 ; Ki = 0 ; Kd = 0. * Simuler les réponses indicielles de l’axe de tangage pour différentes amplitudes d’échelon : 5°; 15°; 25°; 35°. * Pour chacune d’elles, quantifier la précision statique en position (en l’exprimant en %) et le temps de réponse à 5%. |   **Coordinateur :**  Réaliser la synthèse en comparant modélisation et expérimentation. |

# Diagnostiquer les écarts ainsi observés puis juger de la représentativité de cette modélisation

|  |
| --- |
| **Objectifs**   * L’objectif de cette partie est de valider la modélisation d’un correcteur PI. Les évolutions du comportement simulé, lorsque les gains Kp et Ki varient, sont-elles représentatives de la réalité ? Pour cela, observer les critères de précision, rapidité, oscillations et stabilité ? |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activité 2**   |  |  | | --- | --- | | **Expérimentateur** | **Modélisateur** | | * Sur la nacelle, mesurer l’influence de la correction Proportionnelle sur la rapidité et la précision. * Pour différentes valeurs de Kp (comprises entre 500 et 1500) et avec Ki = Kd = 0, quantifier le temps de réponse à 5% et la précision statique en position. * Conclure sur leur évolution lorsque Kp augmente. * L’amplitude de l’échelon sera choisie à 20° * De la même manière, mesurer l’influence de la correction Intégrale en prenant Kp = 1000, Kd = 0 et Ki compris entre 0 et 1000 avec un échelon de 20°. * Faire un essai avec Ki plus élevé, conclure. | * À l’aide de la modélisation Matlab, simuler l’influence de la correction Proportionnelle sur la rapidité et la précision. * Pour différentes valeurs de Kp (comprises entre 500 et 1500) et avec Ki = Kd = 0, quantifier le temps de réponse à 5% et la précision statique en position. * Conclure sur leur évolution lorsque Kp augmente. * L’amplitude de l’échelon sera choisie à 20° * De la même manière, simuler l’influence de la correction Intégrale en prenant Kp = 1000, Kd = 0 et Ki valant 0, 500 et 1000 avec un échelon de 20°.   Pour exporter les données  >> M1=[S1.Time,S1.Data];  >> csvwrite('essai\_kp\_1000.csv',M1) |   **Coordinateur :**  Diagnostiquer les écarts ainsi observés puis juger la représentativité de cette modélisation du correcteur. |

# Réglage du correcteur et validation

L’objet de cette partie est de déterminer un réglage du correcteur PID permettant de satisfaire les exigences du cahier des charges suivantes :

* Temps de réponse à 5% < **1.2** s pour une amplitude maxi de 20°
* Précision statique en position < **3**% pour une amplitude maxi de 20°
* Marge de phase > 40°

|  |
| --- |
| **Activité 3**  Réaliser les simulations qui permettront de vérifier les contraintes du cahier des charges.  Analyser le diagramme de Bode de la BO dans Matlab. |

# Influence des corrections proportionnelles intégrales et dérivées

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activité 4**   |  |  | | --- | --- | | **Expérimentateur** | **Modélisateur** | | Sur la nacelle, mesurer l’influence de la correction dérivée en prenant appui sur les résultats de la simulation ci-contre. | À l’aide de la modélisation Matlab, simuler l’influence de la correction dérivée, pour différentes valeurs de Kd | |